**KASTMISVEE AVALDUS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Taotleja andmed**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ees- ja perekonnanimi** | |  | | --- | |  | | | **Postiaadress/kinnistu aadress** | |  | | --- | |  | | | **Kontakttelefon** | |  | | --- | |  | | | **E-post** | |  | | --- | |  | | | **Lepingu number** | |  | | --- | |  | |  |  | | --- | |  |   **Kastmisvee arvestust soovin kastmisveearvesti järgi:**  Kastmisveearvesti peab ühilduma AS Saku Maja poolt kasutatava veearvestite kauglugemissüsteemiga Kamstrup Ready ning peab olema kaugloetav. Kastmisveearvesti tuleb soetada kliendil. AS Saku Maja käest on võimalik osta kastmisveearvestiks sobivat kaugloetavat veearvestit Kamstrup Multical 21 DN15 maksumusega 100,00 EUR + käibemaks.    Veemõõdusõlme ruum:   1. Ruum peab asuma hoones võimalikult peakraani lähedal, kuivas ja valgustatavas ruumis. 2. Temperatuur ruumis ei tohi langeda alla +4 ºC.   Arvesti ja veemõõdusõlme plommide säilimise eest vastutab klient. Kõik veearvesti rikkumise või kaotsiminekuga seotud kulud kannab klient. Mittetöökorras veearvesti parandatakse või asendatakse uuega ning sellega seotud kulud kannab arvesti omanik.  <http://www.sakumaja.ee/vesi/>   |  | | --- | |  | | **Kuupäev** | |
|  |

/ Taotleja allkiri /